Diascanner Nikon SupercoolScan 5000 (LRC SUB)

Mit diesem Scanner können ausschließlich gerahmte Dias gescannt werden. Die Scansoftware ist Nikon Scan 4 und unter Start>Programme zu finden.

Bis hier eine Kurzanleitung steht, greift bitte auf das Handbuch als PDF zurück. Es liegt außerdem in gedruckter Form bei unserer Beratung im LRC SUB.

Handbuch NIKON SUPERCOOLSCAN 5000 (deutsch)
Anleitung für den Dia-Halterungszusatz SF-210 (englisch)
Handbuch Nikon Scan 4 Software